Template Caso de Teste[[1]](#footnote-0)

<<1.1>> - <<Calibragem de distância entre o dispositivo e porta ou janela>>

|  |  |
| --- | --- |
| **Descrição** | |
| **Sistema** | MoveSec |
| **Módulo/Subsistema** | Sensor Ultrassônico, Botão de calibragem |
| **Responsável** | Decézaris |
| **Data** | 20/11/2016 |
| **Breve descrição** | Teste de calibração do dispositivo. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Pré-condições** | Após a instalação do dispositivo no lugar desejado, deve-se calibrar a distância entre ele e a porta ou janela para o acionamento. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Passo** | **Ação** | **Resultado Esperado** | **Falha** |
| 1 | Pressione o botão | O display deverá mostrar se a calibragem foi feita com sucesso. | Não |
| 2 | Checar pós-condição 1 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Pós-condições** | 1. A nova distância de acionamento foi ativada, caso ela varie em 2 2 cm, emite o alerta para o usuário. |
| **Comentários** | Caso o teste tenha falhado, expor comentário sobre o acontecido e possíveis soluções ou explicações. |

1. Todos os campos que estão em azul devem ser preenchidos com os dados reais da equipe. [↑](#footnote-ref-0)